1.焊接之前，先用量产工具或者Diskgenius分区工具查看是不是可以检测到U盘，尽量用2.0接口测试，（不是原生接口量产工具可能无法识别），检测到了说明板子没有问题。可以焊接闪存。如果无法检测到，请不要焊接，说明板子有问题，我们发货之前百分百会测试一次。

2.先打开量产工具，查看芯片是不是支持，如果不支持，焊接上去是没有用的。


3.确定闪存方向不要焊接错误，焊接闪存温度不要过高，不然可能导致闪存烧坏，或者PCB报废。


4.焊接好之后量产即可。